|  |
| --- |
| HMS ved bruk av dreiebenk |

HMS vedrørende dreiebenk inngår i obligatorisk HMS kurs, som alle elever må gå igjennom før skolestart.

Kurset avholdes av aktuelle lærere.   
  
Avsluttende prøve må bestås før man får lov å bruke verkstedet.   
  
Avdelingsleder TIF reviderer punktlisten hver 2. år.

Følgende sikkerhetspunkter gjelder:

* Bruk vernebriller
* Bruk stramtsittende klær uten snorer og deler som kan henge seg fast i roterende utstyr
* Ta alltid ut kjoksnøkkelen og sett den i holderen
* Ta ikke i spon med fingrene
* Benytt kost eller støvsuger til å rengjøre dreiebenken
* Beskytt langt hår
* Forstyrr aldri en som arbeider i en maskin
* Tørk opp oljesøl fra gulvet
* Ikke hør på musikk, eller bruk mobiltelefon mens du dreier
* Gjør det kjent med nødstoppbryter

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |  |
| --- | --- |
| Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)  Forskrift om Arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere |  |